修改波特率在CAN/RS485\_BaudRate：输入1（1MHz波特率），2 （500KHz 波特率），3（250KHz 波特率），4（125KHz 波特率）